**抢救车参数**

**一、材质**

1、ABS模具成型台面，铝合金型材立柱

2、ABS台面厚度35mm，台面安装不锈钢围栏，带隐藏式副工作台，增大工作面积。

3、侧板背板均选用ABS材质拼装，车体更轻便；

4、柜体采用两层抽屉与柜门相结合式设计，方便药品器械分类存放，抽屉内药盒可任意调节，选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；抽屉采用中控锁。

5、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮Φ125mm，脚轮通过国际谱尼测试，

6、抽屉承重≥15KG，整体承重≥100KG；

★7、配件：两个污物桶，1个文件盒，1个不锈钢伸缩式输液架。