**方舱医院洗涤设备配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 预算单价  （元） | 预算总价（元） | 供货期 |
| 1 | 洗脱烘一体隔离式洗衣机 | / | 1台 | 148600 | 148600 |  |
| 2 | 无油静音空压机 | 0.6kw | 1个 | 800 | 800 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 149400 |  |

洗烘一体机技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定容量（软器械） | 公斤kg | 30 |
| 最大容量（衣物） | 公斤kg | 50 |
| 洗涤时间 | 分钟min | 40～55 |
| 干衣时间 | 分钟min | 35～55 |
| 驱动电机功率 | 千瓦kw | 4 |
| 变频器功率 | 千瓦kw | 5.5 |
| 洗涤电加热功率 | 千瓦kw | 27 |
| 烘干电加热功率 | 千瓦kw | 36 |
| 风机电机功率 | 千瓦kw | 1.5 |
| 风机最大风量 | 立方米/小时  m³/h | 3700 |
| 进水管口径 | mm | 50 |
| 排水管口径 | mm | 110 |
| 排风口 | mm | 280x150 |
| 压缩空气压力 | 兆帕MPa | 0.45～0.55 | |
| 蒸汽压力（蒸汽型） | 兆帕MPa | 0.45～0.55 | |
| 电制 |  | 380V-3P-50Hz | |