# **院区隔离栏采购参数**

1. **院区隔离栏采购参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 镀锌钢管加厚护栏 | 尺寸参数：一片3m，高1.2m。上下杆长3m，上横杆外径40\*55，下横杆外径30\*55，壁厚1.2mm；竖杆高0.83m,外径30\*50，壁厚1.0mm；表面处理参数：电镀，喷塑；颜色：蓝白相间，夜间反光；防腐防锈，竖杆两端各6个焊点 | 片 | 328 | 需与院内指定样品一样 |
| 立柱与底座 | 大立柱高1.2m，外径80\*80，壁厚1.5mm，15公斤**铸铁**底座330\*250\*130，稳定性优 | 套 | 215 | 需与院内指定样品一样 |
| 镀锌钢管常规草坪围栏 | 立柱50\*50\*1.0mm， 横梁40\*40\*0.8mm， 竖管19\*19\*0.6mm ，高0.6m，镀锌钢管喷塑，白绿相间无反光 | 片 | 106 | 需与院内指定样品一样 |

**二、报价须知：**

1. 投标公司投标前可查看我院院内指定位置样品；
2. 中标公司所供货物达不到招标要求的或与院内样品不符合的，视为非招标货物，我院有权要求进行更换。
3. 中标公司在收到采购需求的书面通知之日起，30天内送货到指定位置，未按时送货的视为违约，每延迟一天少支付需求货物1%的货款。
4. 付款方式为一次性支付款项，质保期1年（发生自身质量问题等原因免费更换）。
5. 投标报价为加工、运输、安装及现场部分几个通行门（护栏进行切割改造，安装合页改造成简易门）改造等含税价。
6. 发生不可抗力，双方另行协商处理。

**五、报价公司参与竞标时默认许可以上条款。**