必须是腾飞牌智能全自动电开水器原厂配件。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **单位** | **单价/元** | **小计** | **备注** |
| 强电板控制器 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9000W全铜加热管 | 1 | 根 |  |  |  |
| 磁控阀 | 1 | 个 |  |  |  |
| 全铜开水专用龙头 | 1 | 个 |  |  |  |
| 电极器探测器 | 1 | 个 |  |  |  |
| 交流接触器380V | 1 | 个 |  |  |  |
| 温度控制探头 | 1 | 个 |  |  |  |
| 开水机过滤芯 | 2 | 根 |  |  |  |
| 开水机除垢 | 1 | 台 |  |  |  |

二、货物价格

货物单价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。

货物单价还包含乙方应当提供的伴随服务。

四、维修方式

乙方接到甲方通知后，24小时随叫随到，在最短时间内到指定地点维修完毕。

五、维修、保养内容和要求

（一）月度检查及维修保养包括以下内容：

1、乙方每月至少应对每台开水器的使用、安全状况进行一次检查，确保维保质量，使开水器时刻处于安全正常运行状态，建立月度检查报告制度和月度检查台账及维修台账，发现问题立即通知甲方，并采取有效措施解决，乙方并将检查台账和维修台账交于甲方，由甲方留存档案。

2、乙方应每季度对开水器滤芯及时更换，以确保开水器的正常使用。

3、乙方应按实际情况对开水器进行除垢清理。

4、乙方应及时对开水器的漏水及常规耗件进行维修或更换。

5、合同条款中的配件，甲方需要更换维修时，乙方需向甲方报备，并由甲方现场确认签字后，乙方向仓库领用耗材配件。

（二）乙方对设备维修更换与保养前，需征得甲方同意。维修更换与保养结束，需经甲方验收签字。